

**Схема монтажа**


**1. Устанавливаем на стене крепления для металлического какаса (используютсястандартные подвесы, крабы, профиля для ГКЛ, ГВЛ, СМЛ)**




**2. Размещаем теплоизоляционный материал и устанавливаем металлический каркас**




**3. Устанавливаем Стартовую деталь, Гнездо финишной детали, Гнездо межпанельного стыка**



**4. Крепим панели, снизу вверх. Расстояние между вертикальными профилями 40-70см.**



**5. Сверху закрепляем защелку финишной детали**



**6. Вставляем соответствующие межпанельные стыки в гнездо, закрепляем соответствующие углы.**

